入 札 仕 様 書
テント倉庫（30m×15m　作業場用途）新設工事
	件　　名
	テント倉庫新設工事　30m×15m（告示666号　作業場用途）

	履行場所
	大分県豊後大野市（旧千歳小学校跡地）

	履行期間
	契約締結日の翌日から令和９年１月末日まで

	発注方式
	性能発注（本仕様書に定める性能・機能を満たす同等以上のものを可とする）

	発 注 者
	株式会社アグリゲート大分



１．総　則
(1) 本仕様書は、大分県豊後大野市（旧千歳小学校跡地）に整備する白ネギ調整・出荷施設に係るテント倉庫（30m×15m）の新設工事に適用する。
(2) 本仕様書は要求する性能・機能の水準を示すものであり、これと同等以上の性能を有するものであれば、製造者・型式・工法を問わず提案を認める。
(3) 記載のない事項及び疑義が生じた事項については、発注者と協議のうえ決定する。
(4) 入札参加者は現地の状況・搬入経路・既存設備との取合いを確認のうえ応札すること。
２．建築物概要
	項　目
	要求水準

	用　途
	作業場

	構　造
	膜構造建築物（鉄骨＋テント膜）

	法的適合
	国土交通省告示第666号適合品とすること

	規　模
	間口15m × 奥行30m × 軒高4.9m 程度（棟数1棟）

	建築面積
	約450㎡

	設計風荷重
	基準風速32m/sec × 100％ 相当以上

	設計積雪荷重
	600N/㎡ 以上

	基礎・土間
	土間コンクリート厚120mm以上、面積約450㎡


３．仕上・仕様
	項　目
	要求水準

	鉄骨塗装
	下塗り1回・上塗り1回以上

	膜材
	ウルトラマックスタイプC相当・防炎2級以上。フッ素加工・防汚加工を施した膜材（同等以上）

	出入口
	妻側　引戸5m×高4.4m／側面　引戸4m×高4m（庇付）

	換気設備
	φ500 強制換気扇（三相200V 0.4kW）2台、給気口6か所

	照明
	高天井型LED 8台程度、庫内照度100〜150lx程度

	開口部
	隣接体育館棟とのコンベヤー開口（テント側・体育館側）を設けること

	消防設備
	消火器設置及び消防申請を含むこと


４．工事範囲
(1) 仮設工事、鉄骨製作・キャンバス製作、現場建設、鉄骨・テント運搬。
(2) 基礎・土間コンクリート工事。
(3) コンベヤー開口枠鉄骨及び開口部分庇工事（テント側・体育館側）。
(4) 換気扇・給気口工事、照明及び換気扇配線工事。
(5) 実施設計、確認申請代行（申請手数料含む）、消火器設置及び消防申請。
５．本仕様に含まない事項（別途）
・ 地盤調査。
・ 地盤改良。
・ 外構工事。
・ 一次側電気工事。
・ その他本仕様書に記載のない項目。
　一般事項
(1) 施工にあたっては建築基準法その他関係法令・基準を遵守すること。
(2) 完成引渡し後の保証を行うこと。保証期間は提案又は発注者との協議による。
(3) 取扱説明書・完成図書（必要な図面・試験成績書等）を提出すること。














【 別紙 】 内訳明細（数量拾い）表
応札者は次の数量を基に見積を作成し、単価及び金額を記入して提出すること。（単価・金額欄は応札者記入）
	No.
	品　名
	仕様・摘要
	数量
	単位
	単価・金額

	1
	仮設工事
	スカイマスター・25tレッカー等
	1
	式
	

	2
	鉄骨製作費
	塗装下塗り1回・上塗り1回
	1
	式
	

	3
	キャンバス製作費
	ウルトラマックスタイプC 防炎2級 相当
	1
	式
	

	4
	現場建設費
	
	1
	式
	

	5
	法定福利費
	
	1
	式
	

	6
	鉄骨・テント運搬費
	
	1
	式
	

	7
	強制換気扇
	φ500 三相200V 0.4kW（材工共）
	2
	台
	

	8
	給気口工事
	（材工共）
	6
	台
	

	9
	実施設計費
	
	1
	式
	

	10
	確認申請代行費
	申請手数料含む
	1
	式
	

	11
	照明及び換気扇配線工事
	高天井型LED 8台
	1
	式
	

	12
	消火器及び消防申請
	
	1
	式
	

	13
	コンベヤー開口枠鉄骨
	
	1
	か所
	

	14
	コンベヤー開口部分庇工事
	テント側・体育館側
	2
	か所
	

	15
	基礎土間工事
	土間コンクリート120mm厚
	450
	㎡
	

	16
	諸経費
	
	1
	式
	


※ 数量は発注者が想定する構成を示す参考であり、性能を満たすうえで必要な機器・工事は応札者の責任において計上すること。
