入 札 仕 様 書
白ネギ調整設備一式
	件　　名
	白ネギ調整設備一式　購入据付

	履行場所
	大分県豊後大野市（旧千歳小学校跡地）

	履行期間
	契約締結日の翌日から令和９年１月末日まで

	発注方式
	性能発注（本仕様書に定める性能・機能を満たす同等以上のものを可とする）

	発 注 者
	株式会社アグリゲート大分



１．総　則
(1) 本仕様書は、大分県豊後大野市（旧千歳小学校跡地）に整備する白ネギ調整・出荷施設に係る白ネギ調整（皮むき・調製）設備一式の購入及び据付に適用する。
(2) 本仕様書は要求する性能・機能の水準を示すものであり、これと同等以上の性能を有するものであれば、製造者・型式・工法を問わず提案を認める。
(3) 記載のない事項及び疑義が生じた事項については、発注者と協議のうえ決定する。
(4) 入札参加者は現地の状況・搬入経路・既存設備との取合いを確認のうえ応札すること。

２．用途及び目的
(1) 対象品目：白ネギ
(2) 白ネギの皮むき・調製・残渣処理・搬送を行う一連の調整ラインを構成し、省力的かつ衛生的に製品化することを目的とする。

３．要求性能（基本仕様）
	項　目
	要求水準

	ライン構成
	皮むき機を中核に、原料供給・製品搬送・残渣搬送・残渣処理を一連で構成できること

	処理能力
	皮むき機1台あたり1,000本以上／時の処理能力を有すること

	皮むき機台数
	皮むき機8台構成とすること

	皮むき機
	ネギ皮むき機（ベストロボ相当）を8台構成とし、1台あたり1,000本以上／時の処理能力を有すること。専用コンプレッサー（三相200V 22kW ドライヤ内蔵・屋外仕様相当）を備えること

	残渣処理
	残渣の飛散防止・回収・水平／傾斜搬送・ドレン処理・フィルタ処理を行えること

	搬送設備
	原料・製品・残渣それぞれの搬送コンベヤ及び運搬台車を備えること。主要コンベヤはインバータ速度制御とすること

	制御
	コンベヤ集中制御盤（非常停止機能付）により統合制御できること

	設置環境
	屋外設置機器は屋外仕様、寒冷地仕様とすること。設置場所への搬入（10tトラック荷下ろし・フォークリフト荷役）に適合すること



４．機器構成（性能要求）
次の各機器を含む一式とし、ラインとして所定の処理性能を発揮すること。同等以上の性能を有すれば型式は問わない。
(1) 皮むき機（ベストロボ相当）8台及びダクトホース・取付部品、残渣飛散防止板・ボックス。
(2) 皮むき機用スクリューコンプレッサ（三相200V 22kW ドライヤ内蔵・屋外仕様相当）及び補助タンク・電子式トラップ。
(3) ドレン処理機、ライン／ミスト／ACFフィルタ（屋外仕様）。
(4) 補正用皮むき機。
(5) 原料運搬台車・製品運搬台車。
(6) 製品コンベヤ・残渣水平コンベヤ・残渣傾斜コンベヤ（インバータ速度制御・回転スクレーパ付等）。
(7) コンベヤ渡り階段、フードカバー、乗継ホッパー。
(8) 独立型コンベヤ集中制御盤（非常停止ボタン付）。
(9) きり子・はこ坊等の調製補助機器。
５．工事範囲
(1) 機器製作・運搬・組立据付。
(2) エア配管工事（鉄配管より先の配管。金属配管費用の扱いは見積条件による）。
(3) 設計及び試運転調整。
６．本仕様に含まない事項（別途）
・ 各機器までの電気配線工事。
・ コンプレッサー周辺及びコンプレッサーからの鉄配管・ケーブルラック。
・ エア配管及び電気配線用ケーブルラックの設置（発注者手配）。
・ 梱包資材（木枠等）の処分。
・ その他本仕様書に記載のない事項。

　一般事項
(1) 施工にあたっては建築基準法その他関係法令・基準を遵守すること。
(2) 完成引渡し後の保証を行うこと。保証期間は提案又は発注者との協議による。
(3) 取扱説明書・完成図書（必要な図面・試験成績書等）を提出すること。
(4) 設置場所に10tトラックで荷下ろしできること、及び据付時にフォークリフトを用意できることを前提とする。
【 別紙 】 内訳明細（数量拾い）表
応札者は次の数量を基に見積を作成し、単価及び金額を記入して提出すること。（単価・金額欄は応札者記入）
	No.
	品　名
	仕様・摘要
	数量
	単位
	単価・金額

	1
	皮むき機（ベストロボ相当）
	本体
	8
	台
	

	2
	ダクトホース及び取付部品一式
	
	8
	台
	

	3
	残渣飛散防止板
	根側2枚・葉側2枚
	8
	台
	

	4
	皮むき残渣飛散防止ボックス
	
	8
	台
	

	5
	皮むき機用スクリューコンプレッサ
	三相200V 22kW ドライヤ内蔵 屋外仕様
	2
	台
	

	6
	コンプレッサ用補助タンク
	600L
	2
	台
	

	7
	補助タンク用電子式トラップ
	
	2
	台
	

	8
	ドレン処理機
	
	1
	台
	

	9
	ラインフィルタ（屋外仕様）
	
	2
	台
	

	10
	ミストフィルタ（屋外仕様）
	
	2
	台
	

	11
	ACFフィルタ
	
	2
	台
	

	12
	補正用皮むき機
	
	1
	台
	

	13
	原料運搬台車
	
	14
	台
	

	14
	製品運搬台車
	
	10
	台
	

	15
	製品コンベヤ
	巾600mm×機長12000mm インバータ・センサ付
	2
	台
	

	16
	残渣水平コンベヤ
	巾600mm×機長13000mm 回転スクレーパ付
	1
	台
	

	17
	残渣水平コンベヤ
	巾600mm×機長18000mm 回転スクレーパ付
	1
	台
	

	18
	残渣傾斜コンベヤ
	巾600mm×機長6000mm 桟高H25
	1
	台
	

	19
	コンベヤ渡り階段
	
	2
	台
	

	20
	フードカバー
	
	1
	台
	

	21
	乗継ホッパー
	直線ライン用
	2
	台
	

	22
	独立型コンベヤ集中制御盤
	非常停止ボタン付
	1
	台
	

	23
	きり子Jr.
	
	1
	台
	

	24
	はこ坊
	
	1
	台
	

	25
	設計費
	
	1
	式
	

	26
	エア配管費
	金属配管費用は含まず
	1
	式
	

	27
	組立据付費
	
	1
	式
	

	28
	運賃
	10t
	4
	台
	

	29
	諸経費
	
	1
	式
	


※ 数量は発注者が想定する構成を示す参考であり、性能を満たすうえで必要な機器・工事は応札者の責任において計上すること。
