入 札 仕 様 書
包装機一式
	件　　名
	包装機一式　購入据付

	履行場所
	大分県豊後大野市（旧千歳小学校跡地）

	履行期間
	契約締結日の翌日から令和９年１月末日まで

	発注方式
	性能発注（本仕様書に定める性能・機能を満たす同等以上のものを可とする）

	発 注 者
	株式会社アグリゲート大分



１．総　則
(1) 本仕様書は、大分県豊後大野市（旧千歳小学校跡地）に整備する白ネギ調整・出荷施設に係る白ネギ用包装機一式の購入及び据付に適用する。
(2) 本仕様書は要求する性能・機能の水準を示すものであり、これと同等以上の性能を有するものであれば、製造者・型式・工法を問わず提案を認める。
(3) 記載のない事項及び疑義が生じた事項については、発注者と協議のうえ決定する。
(4) 入札参加者は現地の状況・搬入経路・既存設備との取合いを確認のうえ応札すること。
２．用途及び目的
(1) 対象品目：白ネギ
(2) 調整済み白ネギを自動で包装・印字し、金属検出を経て出荷可能な製品とすることを目的とする。
３．要求性能（基本仕様）
	項　目
	要求水準

	包装機
	自動包装機（Earth Pack FR-102相当）。タッチパネル操作・可変フォーマー付。単相200V 2.7kW程度

	自動投入
	機長4,000mm程度の自動投入コンベヤを備え、包装機より電源供給できること

	排出
	標準緑ベルト（排出コンベヤ）を備えること。単相100V 90W・フットスイッチ付

	印字
	印字装置（MS-3220相当・架台含む）を備え、包装機より電源共有できること

	金属検出
	金属検出機（通過高180・幅300・ベルト幅250相当）。単相100V 200W

	据付
	運送・据付を含むこと


４．機器構成（性能要求）
次の各機器を含む一式とし、包装ラインとして一体で機能すること。同等以上の性能を有すれば型式は問わない。
(1) 自動包装機（タッチパネル・可変フォーマー付）。
(2) 自動投入コンベヤ（機長4,000mm程度）。
(3) 排出コンベヤ（標準緑ベルト・フットスイッチ付）。
(4) 印字装置（架台含む）。
(5) 金属検出機。
５．工事範囲
(1) 機器製作・運送・据付。
(2) 試運転調整。
６．本仕様に含まない事項（別途）
・ 一次側電気工事。
・ その他本仕様書に記載のない事項。
　一般事項
(1) 施工にあたっては建築基準法その他関係法令・基準を遵守すること。
(2) 完成引渡し後の保証を行うこと。保証期間は提案又は発注者との協議による。
(3) 取扱説明書・完成図書（必要な図面・試験成績書等）を提出すること。





















【 別紙 】 内訳明細（数量拾い）表
応札者は次の数量を基に見積を作成し、単価及び金額を記入して提出すること。（単価・金額欄は応札者記入）
	No.
	品　名
	仕様・摘要
	数量
	単位
	単価・金額

	1
	包装機（Earth Pack FR-102相当）
	タッチパネル・可変フォーマー 単相200V 2.7kW
	1
	台
	

	2
	自動投入コンベヤ
	機長4,000mm 包装機より電源供給
	1
	式
	

	3
	標準緑ベルト（排出コンベヤ）
	単相100V 90W フットスイッチ付
	1
	式
	

	4
	運送・据付費
	
	1
	式
	

	5
	印字装置（MS-3220相当）
	架台含む 包装機より電源共有
	1
	台
	

	6
	金属検出機
	通過高180・幅300・ベルト幅250 単相100V 200W
	1
	台
	


※ 数量は発注者が想定する構成を示す参考であり、性能を満たすうえで必要な機器・工事は応札者の責任において計上すること。
